**强制性清洁生产审核企业信息公示**

青岛凯瑞电子有限公司清洁生产审核公示

为保护和改善环境，同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放，我公司自2023年4月开始全面启动清洁生产审核工作。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》及《山东省生态环境厅关于下达2023年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（鲁环字〔2023〕36号）的要求，将我公司的相关信息公示如下，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 青岛凯瑞电子有限公司 | 法人代表 | 郑学军 |
| 企业所在地 | 山东省青岛市城阳区祺阳路13号 | | |
| 使用的有毒有害原料 | 名称 | 数量 | 用途 |
| 硫酸镍 | 0.16t/a | 镀液 |
| 盐酸 | 3t/a | 酸洗/冲击镍 |
| 硫酸 | 1t/a | 电镀/污水处理 |
| 氢氧化钠 | 2.4t/a | 除油剂/污水处理 |
| 氯化镍 | 0.25t/a | 镀液 |
| 氨基磺酸镍 | 0.4t/a | 镀液 |
| 酒精 | 0.1t/a | 表面擦拭 |
| 光亮剂 | 0.004t/a | 镀液 |
| 金属化膏剂 | 0.08t/a | 金属化 |
| 排放的有毒有害物质 | 名称 | 数量 | 浓度 |
| 盐酸 | 0.027 t/a | 3.1 mg/m³ |
| 颗粒物 | 0.004 t/a | 1.9 mg/m³ |
| 硫酸雾 | 0.075 t/a | 0.26 mg/m³ |
| 氨氮 | 0.0191 t/a | 3.98 mg/L |
| 总氮 | 0.0395 t/a | 8.23 mg/L |
| 铜 | 0.0005 t/a | 0.00885 mg/L |
| 总磷 | 0.0095 t/a | 3.08 mg/L |
| 石油类 | / | / |
| 阴离子表面活性剂 | 0.0002 t/a | / |
| 化学需氧量 | 0.198 t/a | 23 mg/L |
| 总镍 | 0.00026 t/a | 0.022 mg/L |
| 危险废物的产生和处置情况 | 公司生产活动中产生的危险废物有含镍废滤芯及槽渣、含金废滤芯及槽渣、废镀液、污水处理站污泥、有毒有害原料废包装物、化验室废物由成武县元信昇环保科技有限公司统一收集处置。 | | |
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 公司《突发环境事件应急预案》及《危险废物应急预案》已于2020年11月17日在青岛市生态环境局城阳分局备案。 | | |